

1. Parte 1: Inicializar dispositivos


Inicializar y volver a cargar los routers y los switches


* Router 0







* Router 1







* Router 3







* Switch 0





* Switch 1







Parte 2: Configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 7: ejecucion del los commandos:


Show acces-list



Clear ip-access list counters ADMIN-MGT



Show ip access-list



Show ip nat translation

